APEX-GPS LOCALIZZATORE SATELLITARE GPS PER AUTO IN TEMPO REALE IMPERMEABILE CON ALLARME E FUNZIONI GPS SMS GSM, BLUETOOTH 12-24V

Il localizzatore, offre una localizzazione precisa in tempo reale grazie al sistema GPS e GSM integrato. Ideale per monitorare il veicolo ovunque, garantendo sicurezza e tracciabilità continua.
Protezione antifurto con allarme shock Dotato di sensore di impatto, il localizzatore attiva un allarme shock in caso di movimento non autorizzato. Questa funzione aumenta la sicurezza del veicolo contro tentativi di furto.
Design impermeabile e resistente , progettato per resistere a pioggia, polvere e condizioni estreme. Adatto per un utilizzo continuo in ambienti difficili senza perdita di funzionalità.
Comunicazione via SMS e GSM Utilizza la rete GSM per inviare notifiche via SMS in caso di allarme o movimento. Permette di ricevere aggiornamenti immediati sullo stato del veicolo in qualsiasi momento.
Dimensioni compatte e peso leggero con dimensioni della confezione di 14 x 10 x 7 cm e peso di 0,340 kg, il dispositivo è facile da installare e nascondere. Il design compatto lo rende ideale per un uso discreto.

Caratteristiche:

Molteplici funzioni di sicurezza: il localizzatore GPS per auto si basa sulla rete GSM/GPRS esistente e sui satelliti GPS, combina più funzioni in una, come sicurezza, tracciamento, monitoraggio, allarme di emergenza e gestione, ecc.e può essere utilizzato per individuare e monitorare qualsiasi obiettivo remoto tramite SMS o Internet.

【Supporta il posizionamento senza server di posizionamento】 Il localizzatore GPS per veicoli  APEX1 supporta il posizionamento senza posizionamento delle condizioni del server: è possibile interrogare latitudine/longitudine/tempo/velocità in tempo reale e è possibile interrogare informazioni sulla posizione in tempo reale inserendo manualmente latitudine/longitudine utilizzando la mappa pubblica software.

【Posizionamento della stazione base】Quando il dispositivo non riceve un segnale GPS valido, il dispositivo si localizzerà attraverso la stazione base, se ricevuto in modalità SMS, il messaggio di testo porterà automaticamente la latitudine e la longitudine dell'ultimo GPS ricevuto, la visualizzazione del il codice della stazione base è l'attuale posizione più recente, puoi anche inviare comandi SMS "indirizzo + password" direttamente al dispositivo per ottenere l'attuale geografia testuale più recente.
È inoltre possibile inviare il comando SMS "indirizzo+password" al dispositivo per ottenere le ultime informazioni sulla posizione geografica del testo e sulla latitudine/longitudine;se è in modalità GPRS, verrà automaticamente convertito nel posizionamento della stazione base e localizzerà la stazione base direttamente sulla mappa della piattaforma con suggerimenti di posizionamento della stazione base.C'è un errore tra le informazioni di posizionamento della stazione base e la posizione effettiva e l'intervallo di errore è correlato alla forza del segnale GSM.

【Tracciatore GPS per veicoli】 Localizzatore GSM integrato, antenna GPS, dimensioni compatte, bello e generoso, supporto per soluzioni di doppio tracciamento GPS e LBS (servizi basati sulla posizione), supporto per trasmissione dati SMS/GPRS/Internet, supporto per configurazione remota impostazioni.

【Funzione di allarme】 Questo tracker è dotato di varie funzioni di allarme, allarme di bassa potenza, allarme di interruzione di corrente esterna, allarme di vibrazione, allarme di zona cieca, allarme di emergenza, allarme di rilevamento carburante, allarme porta aperta, allarme di accensione ACC, nessun allarme di rete GSM, allarme di spostamento (può essere impostato quando il veicolo rimane spento e, una volta spostato, può essere attivato al numero autorizzato), allarme di velocità (può essere impostato per monitorare la guida del bersaglio in base a(il bersaglio monitorato può essere impostato per viaggiare a una certa velocità e l'allarme verrà attivato quando la velocità supera questa velocità).

FUNZIONI:
Posizionamento singolo
Tracciamento automatico continuo (tracciamento con tempi limitati in caso di intervallo di tempo,
Traccia intelligente in base all'intervallo di tempo e distanza)
Aggiornamento automatico dei punti di svolta
Soppressione della deriva GPS, indirizzo scomparsa
Servizio basato sulla posizione (Lbs) / Localizzazione Cell-Id
Registrazione dati, caricamento dati
Inoltra il messaggio delle Terze parti
Richiesta di bilanciamento della scheda SIM, allarme di funzionamento ACC
Interrompere l'olio e il sistema di alimentazione
Calibrazione del sensore del carburante
Funzione del telecomando (opzione, solo per il modello G)
Arm (Impostazione braccio tramite SMS, configurazione braccio tramite telecomando (opzione, solo per modello G))
Modalità silenziosa, disinserimento
Decidi quante volte il messaggio di allarme
Funzione di allarme (allarme di batteria scarica, allarme di spegnimento esterno, avviso punto cieco GPS, SOS, recinzione geografica,
Gestione multi-area, allarme movimento, allarme velocità eccessiva, allarme carburante)
Allarmi sotto lo stato del braccio (allarme porta aperta, allarme ACC)
Allarme sensore di accelerazione integrato
Allarme senza servizio di rete GSM
Modello di sonno, controlla lo stato del veicolo, controlla IMEI
Impostazione del tempo del terminale (locale).
Ripristina l'hardware, configura i parametri tramite USB
Attiva il valore "Carburante" nei dati GPRS
Impostare il numero centrale del monitor
Piattaforma Web e app mobile

Specifica:
Nome prodotto: localizzatore GPS TK303F
Materiale del prodotto: PVC
Colore del prodotto: nero
Dimensioni del prodotto: 8,9*5,3*1,6 cm/3,5*2,09*0,63 pollici
Rete: GSM/GPRS
Banda: 850/900/1800/1900Mhz
Modulo GPS: chip SIRF3
Sensibilità GPS: -159 dBm
Precisione GPS: 5 m-50 m/16,4 piedi-164,04 piedi
Orario di avvio GPS: stato freddo 45s, stato caldo 35s, stato caldo 1s
Alimentazione per auto: 12 V-24 V
Batteria di backup: batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 500 mAh
Temperatura di conservazione: -40°C ~ +85°C/-40℉ ~ +185℉
Temperatura di funzionamento: -20°C ~ +65°C/-4℉ ~ +149℉
Umidità: 5%--95% senza condensa
Tempo di funzionamento della batteria: 120 ore
Tasso di impermeabilità: IPX67
